高新区2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造内容清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **改造类别** | **改造内容** | | **适用残疾人** |
| （一）出入口改造 | 平整硬化处理：对地面进行平整和硬化，降低风险。 | | 肢体、视力 |
| 高差坡化处理：铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面无高差障碍。 | |
| 防滑和防撞处理：铺设防滑砖或者防滑地胶，避免残疾人滑倒，提高安全性。 | |
| 安装扶手：安装扶手，辅助残疾人通过。 | |
| （二）卫生间改造 | 改造老式旱厕，改（新）建洗浴、如厕一体的卫生间。 | | 肢体、视力 |
| 将门拓宽或改为外开门、推拉门，保证门的入口净宽不小于900mm。 | |
| 地面防滑处理，墙面防撞处理。 | | 肢体、视力、智力、精神 |
| 洗手盆前端设置扶手、下部留出足够移动空间，有条件的可安装升降洗手台。采用拔杆式或感应水龙头，方便残疾人开关水阀。 | | 肢体、视力 |
| 蹲便器改为无障碍坐便器，安装扶手。 | |
| 安装热水器，安装低位或活动式淋浴装置，加装坐浴凳并加装安全抓手或扶手。 | |
| 改（加）装用水设施。 | |
| 设置紧急呼叫装置。 | |
| 视情况调整卫浴设施布局和数量，增加淋浴空间，方便照护人员辅助残疾人洗浴。 | |
| 卫生间距离较远的，可视情况调整卫生间位置。 | |
| （三）厨房改造 | 将门拓宽或改为外开门、推拉门，保证门的入口净宽不小于900mm。 | | 肢体、视力 |
| 台面改造：将灶台、橱柜、洗手池等高度降低，下部留出容脚空间，有条件的可安装可升降灶台，或根据残疾人实际定制灶台。 | |
| 视条件接装自来水，或改装自来水管和排水水管，安装便于残疾人使用的可伸缩水龙头等。 | |
| 为视力残疾人适量配置语音电饭煲、语音水壶、语音电磁炉和安全型燃气灶台等具有语音提醒功能的生活用品，为听力残疾人适量配置闪光振动水壶等生活用品。 | | 视力、听力 |
| （四）卧室改造 | 房门改造：将房门拓宽或把平开门改为外开门、推拉门，保证门的入口净宽不小于900mm。移除门槛。  下压式门把手改造：可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便残疾人开门。 | | 肢体、视力 |
| 墙面安装抓杆或扶手，做防撞处理。 | |
| 视情况配置护理床：帮助失能残疾人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。 | |
| 安装床边护栏（抓杆）：辅助残疾人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证残疾人睡眠和活动安全。 | |
| 床头设置紧急呼叫设备。 | |
| 视情况安装导轨式吊架或移位机。 | |
| 卧室亮度差、不通风的可增开窗户。 | |
| （五）安装闪光门铃或可视门铃等 | 为听力障碍者门口安装闪光门铃或可视门铃，方便其独自在家时知道有人敲门、谁来敲门。 | | 听力 |
| （六）安装煤气泄露报警发声装置、提供读屏软件等 | 为视力障碍者在灶台或热水器上安装燃气泄露报警发声装置和烟雾报警装置，在电脑和手机上安装通过语音导航获取屏幕信息的导读软件。 | | 视力 |
| （七）其他 | 其他主要活动场所无障碍改造。 | 院坝改造：平整和硬化地面，铺设防滑砖或防滑地胶等防滑材料，水沟上面加盖水泥板或做其他可帮助通行的处理，地坪与周边高差的可加固坡坎和增加护栏，根据需要可铺设提示盲道等。 | 肢体、视力、智力、精神 |
| 室外墙面安装扶手，将墙面阳角改成圆角或在墙面阳角处做软包装或安装防撞护角或防撞条。 |
| 有条件的，可对室内狭窄的过道进行改造，尽可能将通行宽度拓宽到不小于900mm，方便轮椅通行。 | 肢体 |
| 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和残疾人认知特点的提示标识。 | 肢体、视力、智力、精神 |
| 电源插座及开关改造：视情进行高/低位改造，避免残疾人下蹲或弯腰，方便残疾人插拔电源和使用开关。 | 肢体、视力、智力、精神 |
| 阳台设置栏杆或实体栏板等防护设置，安装自动升降晒衣架。 |
| 根据情况，可在室内主要活动区域加装自动感应照明装置，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助残疾人起夜使用。 |
| 提供信息无障碍设施设备 | 为视力和听力障碍者提供没有纳入辅具适配范围的信息无障碍设施设备，方便其通过书籍、电视等媒体接受教育和与他人沟通交流。为视力障碍者安装语音对讲门铃。 | 视力、听力 |
| 改造水电线路 | 对老化严重、存在安全隐患或残疾人使用不方便的家用水电管道线路实施改造。 | 各类 |
| 安装楼梯升降装置 | 为轮椅使用者安装室内楼梯升降装置。 | 肢体 |
| 改（新）建无障碍工作台 | 为居家学习和就业的残疾人量身定做无障碍的学习和工作台。 | 肢体、视力、 |
| 配置安全设施 | 为智力和精神障碍者改造家庭室内电源线路，安装高位遥控开关，安装安全防护网，配置密码刀具箱等。 | 智力、精神 |
| 实施智能化改造 | 为行动极为不便的残疾人安装智能化门禁系统，安装主要家用电器的声控和遥控装置，安装遥控窗帘开关，安装电动升降茶几、橱柜或书桌，安装水、气自动机械手阀门，有条件的可安装智能马桶等，帮助残疾人独立完成基本的日常起居动作。 | 肢体、视力 |
| 安全监控报警装置 | 佩戴于人体或安装在居家环境中，用于监测残疾人动作或者居室环境，发生险情时及时报警。包括红外探测器、紧急呼叫器等。 | 肢体、视力、听力、智力、精神 |
| 其他 | 其他有助于各类残疾人消除居家障碍、提高生活品质的改造以及设施、设备和产品等。 | 各类 |